**ПАМЯТКА О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

***Основными причинами возникновения пожаров являются:***

* Неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении и шалость детей
* Нарушение технической эксплуатации электропроводки и электроприборов
* Нарушение правил технической эксплуатации печного отопления

**При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

* Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям
* располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе
* применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ
* топить углем и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива
* устанавливать вплотную к топящимся печам мебель и другие горючие материалы
* перекаливать печи
* устанавливать металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие требованиям пожарной безопасности

**Перед началом отопительного сезона НЕОБХОДИМО:**

* производить ремонт печного отопления
* производить очистку от сажи печей и дымоходов, заделку трещин и побелку труб на чердаке
* на полу у топки печи установите предтопочный лист размером 500\*700 мм
* при установке печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям завода-изготовителя

**Следите за состоянием электропроводки и электроприборов**

* проверяйте состояние электросчетчика и иных аппаратов защиты. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов
* не эксплуатируйте временные электропроводки

**Безопасное обращение с бытовым газом**

* не допускается использовать газовую плиту для обогрева помещения
* не допускается закрытие вентиляционных каналов в помещении, где расположена газовая плита
* не допускается оставлять открытым общий газовый кран при неработающей плите

**Территории индивидуальных жилих домов и прилегающие территории** должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, сухой травы, опавших листьев и т.п. Не допускается сжигание мусора рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде не разводить костры и не проводить пожароопасные работы.

**Звонок пожарным «01»**

**для сотовой связи «010 или 112 вызов»**